;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл
;лл                                                                        лл
;лл  Miles Sound System                                                    лл
;лл                                                                        лл
;лл  Sound driver installation message file                                лл
;лл                                                                        лл
;лл  Default selection criteria/examples:                                  лл
;лл                                                                        лл
;лл    .E BLASTER ........ Environment var 'BLASTER' must be present       лл
;лл    .C MVSOUND ........ CONFIG.SYS must contain 'MVSOUND' string        лл
;лл    .A AWEUTIL ........ AUTOEXEC.BAT must contain 'AWEUTIL' string      лл
;лл                                                                        лл
;лл    .NE BLASTER ....... Environment var 'BLASTER' must NOT be present   лл
;лл    .NC MVSOUND ....... CONFIG.SYS must NOT contain 'MVSOUND' string    лл
;лл    .NA AWEUTIL ....... AUTOEXEC.BAT must NOT contain 'AWEUTIL' string  лл
;лл    .ND  .............. Entry cannot be selected as default             лл
;лл                                                                        лл
;лл    .T1  .............. Optional BLASTER Tn, if present, must be 1|3    лл
;лл    .T2  .............. Mandatory BLASTER Tn must be 2|4|5              лл
;лл    .T3  .............. Mandatory BLASTER Tn must be >=6                лл
;лл                                                                        лл
;лл  I/O default derivation:                                               лл
;лл                                                                        лл
;лл    .IOB .............. Derive I/O defaults from BLASTER variable       лл
;лл    .IOD .............. I/O defaults = first driver default entry       лл
;лл    .ION .............. Do not allow manual I/O configuration at all    лл
;лл                                                                        лл
;лл    .IOA .............. Use I/O address only (must appear at end)       лл
;лл    .IOL .............. Suppress high-DMA prompt (must appear at end)   лл
;лл                                                                        лл
;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sblaster.dig]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T1 or T3 (or no T 
;specifier), and no other "clone" variable exists (ULTRASND, MVSOUND, etc.)
;
;Default I/O parms from BLASTER
;

.E BLASTER
.T1
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.IOB
.IOL

.SPECIAL_TEXT
Select this driver for use with your Sound Blaster, Sound Galaxy,
Thunderboard, or Pro Audio Spectrum adapter.  Other sound cards which
are not supported directly may also work with this driver, as long as 
they provide hardware-based Sound Blaster compatibility without emulation
drivers or TSRs.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sbpro.dig]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T2, T4, or T5
;and no other "clone" variable exists
;
;Default I/O parms from BLASTER
;

.E BLASTER
.T2
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.IOB
.IOL

.SPECIAL_TEXT
This driver supports all versions of the Sound Blaster Pro and
100%%-compatible adapters.  Not recommended for use with the Sound 
Blaster 16 or AWE32.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sb16.dig]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T6
;
;Default I/O parms from BLASTER (I/O address only)
;

.E BLASTER
.T3
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.IOB
.IOA

.SPECIAL_TEXT
For high-quality digital audio with your Sound Blaster 16 or AWE32 
adapter, select this driver.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[rap10.dig]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.HIGH_DMA_PAIRS

.SPECIAL_TEXT
WARNING: During auto-detection of the Roland RAP-10 card, the driver
verifies that the RAP-10 is present at an I/O address of 320H or 330H.  
It will NOT verify the card's DMA channel or IRQ settings.  If your 
RAP-10 card is not configured for IRQ 9, or if DMA channels 5 and 6 
are already in use by another card on your system, you MUST select 
the "Skip auto-detection and configure driver manually" option at 
the next menu, and enter the correct I/O settings for your card.  
Otherwise, your system may lock up, or you may experience a rapid 
'chatter' effect during sound playback.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[proaudio.dig]

;
;Selected by default if CONFIG.SYS contains MVSOUND string
;
;No configuration allowed
;

.C MVSOUND.SYS
.ION

.SPECIAL_TEXT
Stereo digital audio with all versions of the Media Vision Pro Audio 
Spectrum is available through the use of this driver.  If you experience
problems, you should select the Sound Blaster-compatible driver instead.
The Media Vision utility MVSOUND.SYS must be loaded into memory, or 
your card will not be detected.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[ultra.dig]

;
;Selected by default if environment contains ULTRASND variable
;
;Default I/O parms from driver
;

.E ULTRASND
.IOD

.SPECIAL_TEXT
When using this driver, ensure that no Gravis utilities such as SBOS, 
UltraMID, or Mega-Em are active.  Your UltraSound system software 
should be version 2.0 or later.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[jammer.dig]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.NAME
New Media Corporation WaveJammer(TM) Digital Audio

.SPECIAL_TEXT
The WaveJammer card from New Media Corporation provides high-quality   
portable audio for PCMCIA-based computers.  Select the Ad Lib(R) Music
Synthesizer Card driver for FM music performance with the WaveJammer.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sndscape.dig]

;
;Selected by default if environment contains SNDSCAPE variable
;
;Default I/O parms from driver
;

.E SNDSCAPE
.IOD

.NAME
Ensoniq SoundScape(TM) Digital Audio

.SPECIAL_TEXT
Select this driver if you have an Ensoniq SoundScape(TM) or compatible
audio card.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sndsys.dig]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.NAME
Microsoft(R) Windows(TM) Sound System or 100% compatible

.SPECIAL_TEXT
Select this driver if your card is compatible with the Microsoft Windows
Sound System.

If DMA channel 1 is not available for use by the Windows Sound System 
board, you will need to use the "Skip auto-detection and configure driver 
manually" option to select another DMA channel.  If you are running 
Windows 95 or another Plug-n-Play system, you may need to check with the 
Device Manager to see what I/O address your Windows Sound System card is 
using.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[adrv688.dig]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.NAME
ESS Technology ES688 Digital Audio

.SPECIAL_TEXT
This driver supports systems equipped with ESS Technology's ES688 
chipset.
.END_SPECIAL_TEXT

